

**雷神G45无线手柄升级指导**

升级软件按照下面的升级程序升级手柄固件。

1.在Windows电脑上，双击升级软件，弹出如下窗口，窗口里的“Update Firmware”字体呈浅灰色。




2. 在手柄上，向下按压住左摇杆的中心点L3键，同时用USB线将手柄连接到电脑，此时，电脑窗口里的“Update Firmware”字体变成黑色，松开左摇杆，点击这个黑色的“Update Firmware”去更新手柄的固件。



点击更新

1. 弹出OK窗口并显示“Update Success!”，然后点击“确定”。手柄上的LED1.LED4灯同时慢闪，表示升级完成。

拔出USB数据线。关闭手柄。



点击确定